|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Главный инженер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.С.Шведов  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. | Приложение № 1  к приказу № 34/\_\_\_\_\_\_\_\_\_-П  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.  УТВЕРЖДАЮ  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М. Смирнов  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |

ПЛАН

мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда, проведенной в производстве оборудования МЗ АЭС по технологии Arabelle (900) и в производственном подразделении № 930 в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | № рабочего места | Наименование рабочего места | Наименование мероприятия | | Цель  мероприятия | Срок выполнения | | Ответственный | | Отметка о выполнении | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| **Производственное подразделение № 930** | | | | | | | | | | | | |
|  | | 15А | Слесарь по сборке металлоконструкций | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (с классом защиты не менее FFP2). | | Снижение вредного воздействия химического фактора. | | постоянно | Начальник  производственного подразделения № 30  Соколов А.А. | |  | |
| Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). | | Снижение вредного воздействия шума. | | постоянно | Начальник  производственного подразделения № 30  Соколов А.А. | |  | |
| Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений. | | Снижение тяжести трудового процесса | | 01.07.2020 г. | Начальник отдела организации труда и заработной платы Алексина М.А.  Начальник оздоровительного центра Егорова Н.В. | |  | |
|  |  | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе использовать виброзащитные СИЗ. | | Снижение вредного воздействия вибрации локальной. | | постоянно | Начальник  производственного подразделения № 30  Соколов А.А. | |  | |
|  | | 30А | Электросварщик ручной сварки | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (с классом защиты не менее FFP2). | | Снижение вредного воздействия химического фактора. | | постоянно | Начальник  производственного подразделения № 30  Соколов А.А. | |  | |
| Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). | | Снижение вредного воздействия шума. | | постоянно | Начальник  производственного подразделения № 30  Соколов А.А. | |  | |
| Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений. | | Снижение тяжести трудового процесса. | | 01.07.2020 г. | Начальник отдела организации труда и заработной платы Алексина М.А.  Начальник оздоровительного центра Егорова Н.В. | |  | |
| Для снижения неблагоприятного воздействия УФ-излучения строго соблюдать правила безопасной работы и применять средства индивидуальной защиты при воздействии данного фактора на местах. | | Снижение время воздействия вредного фактора | | постоянно | Начальник  производственного подразделения № 30  Соколов А.А. | |  | |
|  | | 49, 51,52 | Машинист крана | Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). | | Снижение вредного воздействия шума | | постоянно | Начальник  производственного подразделения № 30  Соколов А.А. | |  | |
| Использовать специальные амортизирующие сиденья, резиновые, поролоновые или другие виброгасящие настилы. | | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | постоянно | Начальник  производственного подразделения № 30  Соколов А.А. | |  | |
|  | 50 | Машинист крана | Использовать специальные амортизирующие сиденья, резиновые, поролоновые или другие виброгасящие настилы. | | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | постоянно | Начальник  производственного подразделения № 30  Соколов А.А. | |  | |
| Заместитель Главного инженера –  начальник управления охраны труда  и промышленной безопасности | | | | |  | | | | | В.А. Воробьев | |
|  | | | | |  | | | | |  | |
| Согласовано: | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | |  | |
| Председатель ППО «МЗ «ЗИО-ПОДОЛЬСК» РОСПРОФПРОМ | | | | |  | | | | | Ю.А. Сидоров | |