|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОГлавный инженер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.С.Шведов «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. | Приложение № 1 к приказу № 34/\_\_\_\_\_\_\_\_\_-П от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. УТВЕРЖДАЮГенеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М. Смирнов «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |

ПЛАН

мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда, проведенной в производстве оборудования МЗ АЭС по технологии Arabelle (900) и в производственном подразделении № 930 в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № рабочего места | Наименование рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Производственное подразделение № 930**  |
|  | 15А | Слесарь по сборке металлоконструкций | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (с классом защиты не менее FFP2). | Снижение вредного воздействия химического фактора. | постоянно | Начальникпроизводственного подразделения № 30Соколов А.А. |  |
| Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). | Снижение вредного воздействия шума. | постоянно | Начальникпроизводственного подразделения № 30Соколов А.А. |  |
| Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений. | Снижение тяжести трудового процесса | 01.07.2020 г. | Начальник отдела организации труда и заработной платы Алексина М.А.Начальник оздоровительного центра Егорова Н.В.  |  |
|  |  | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации при работе использовать виброзащитные СИЗ. | Снижение вредного воздействия вибрации локальной. | постоянно | Начальникпроизводственного подразделения № 30Соколов А.А. |  |
|  | 30А | Электросварщик ручной сварки | Для снижения вредного воздействия химических веществ при работах использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (с классом защиты не менее FFP2). | Снижение вредного воздействия химического фактора. | постоянно | Начальникпроизводственного подразделения № 30Соколов А.А. |  |
| Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). | Снижение вредного воздействия шума. | постоянно | Начальникпроизводственного подразделения № 30Соколов А.А. |  |
| Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений. | Снижение тяжести трудового процесса. | 01.07.2020 г. | Начальник отдела организации труда и заработной платы Алексина М.А.Начальник оздоровительного центра Егорова Н.В. |  |
| Для снижения неблагоприятного воздействия УФ-излучения строго соблюдать правила безопасной работы и применять средства индивидуальной защиты при воздействии данного фактора на местах. | Снижение время воздействия вредного фактора | постоянно | Начальникпроизводственного подразделения № 30Соколов А.А. |  |
|  | 49, 51,52 | Машинист крана | Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). | Снижение вредного воздействия шума | постоянно | Начальникпроизводственного подразделения № 30Соколов А.А. |  |
| Использовать специальные амортизирующие сиденья, резиновые, поролоновые или другие виброгасящие настилы. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | постоянно | Начальникпроизводственного подразделения № 30Соколов А.А. |  |
|  | 50 | Машинист крана | Использовать специальные амортизирующие сиденья, резиновые, поролоновые или другие виброгасящие настилы. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | постоянно | Начальникпроизводственного подразделения № 30Соколов А.А. |  |
| Заместитель Главного инженера – начальник управления охраны труда и промышленной безопасности |  |  В.А. Воробьев  |
|  |  |  |
| Согласовано: |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Председатель ППО «МЗ «ЗИО-ПОДОЛЬСК» РОСПРОФПРОМ |  | Ю.А. Сидоров |